iptime 공유기 설정 방법

**초기화 방법**

１．공유기에 전원을 연결합니다. 공유기의 CPU LED가 깜빡거리는지 확인하세요.

２．공유기의 후면 또는 옆면에 리셋버튼을 약 10초동안 누르고 계세요.(뾰족한 물건 이용)

３．공유기의 CPU LED가 빠르게 깜빡거리면 리셋버튼을 놓으시면 됩니다. 위와 같이 최기화를 진행하면 공유기의 설정내역이 삭제되고 초기 공장 출고상태의 설정값으로 돌아갑니다.

**비밀번호 설정 방법**

1.첫번째로 공유기와 연결된 PC에서 익스플로러를 실행후 공유기 웹 설정화면(http://192.168.0.1)에 접속하세요.

2. 로그인 계정이 admin으로 입력된 경우 암호에 admin을 입력합니다.

3. 보안문자를 입력합니다.

4. '로그인’을 클릭합니다.

5. '관리도구'를 클릭하세요.

6. '메뉴탐색기'의 '무선 설정/보안' 클릭 -> 암호화설정 필요한 밴드(5GHz, 2.4GHz)선택

'인증 및 암호화'는 WPA2PSK-AES(권장)으로 선택 -> 암호 8자리이상으로 입력하세요 -> 마지막으로 '적용'버튼을 클릭하시면 됩니다.